**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

(w celu dokonania wybory oferty, prowadzone w trybie rozeznania rynku)

W związku z planowanym przez Intersonic sp. z o.o. stworzeniem mobilnego showroom’u proszę o przesłanie oferty sprzedaży na wskazany w poniższym zapytaniu mobilny kontener (na mobilny show- room) w specyfikacji nie gorszej niż podana w opisie zamówienia.

Wpłynęło dnia: ..............................................

Podpis: ...........................................................

1. **Nazwa i adres Zamawiającego.**

INTERSONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

10-467 Olsztyn

ul. Sprzętowa 3c

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Jeżeli w niniejszej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

**3.1 Specyfikacja dla poszczególnych części zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego:**

1. **KONTENER (na mobilny show- room), sztuk 1.** Minimalna specyfikacja:
   * Dwa połączone kontenery mobilne o wymiarach 3mx5m każdy (razem 30m2) które pozwolą na lepszą ergonomię pracy i współpracy z klientami. Jeden kontener będzie pełnił funkcję biurową, a drugi funkcję ekspozycyjną
   * Minimalna specyfikacja połączonych kontenerów:
     + Szklana witryna w części frontowej
     + Długość ściany frontowej minimum 5m
     + Wysokość wewnątrz budynku 2,50m ze spadkiem na 2,30m
     + Okna i drzwi PCV
     + Ściany: Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm i przenikalności termicznej 0,38w/m2k
     + Podłoga: Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm, przenikalności termicznej 0,38w/m2k dodatkowo wzmocniona płytą OSB i wykończona wykładziną PCV
     + Dach: Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm i przenikalności termicznej 0,38w/m2k
     + Witryna: Minimum stałe przeszklenie o wymiarach 2000mm x2000mm - 1szt.
     + Wykonana instalacja elektryczna:
       - z jednym punktem świetlnym wewnątrz na suficie przypadającym na 15m2 powierzchni
       - dwa podwójne gniazdka na dwóch różnych ścianach przypadające na 15m2 powierzchni
2. **Miejsce realizacji zamówienia.**

**Miejsce realizacji dostaw:** Intersonic sp. z o.o., 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3c

1. **Zamówienia częściowe.**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

1. **Informacja o ofercie wariantowej.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

1. **Sposób złożenia oferty:**

OFERTĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NA ZAŁĄCZONYM DO ZAPYTANIA FORMULARZU – załącznik nr 1

**Oferty należy złożyć listownie, osobiście lub drogą mailową do dnia 24.03.2021r. na adres:**

INTERSONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

10-467 Olsztyn

ul. Sprzętowa 3c

pawel.rutkowski@intersonic.pl

1. **Wykaz załączników**

**Załącznik nr 1** - Formularz ofertowy

**Z poważaniem**

*Michał Bisikiewicz*

Olsztyn, 10.03.2021